**TAKMONTERADE KYLENHETER**

**TC 14**• ETE14002207000• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 1400 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1170 W• Höjd x Bredd x Djup: 450 x 400 x 600 mm• Driftström: 5,2 A• Startström: 17 A• Försäkring: 8 A trög• Effektförbrukning L35L50: 950 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 575 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–55 °C• Ljudnivå: 58 dB(A)• Vikt: 48 kg***TC 20***  
• ETE20002207000  
• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz  
• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2000 W  
• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1700 W  
• Höjd x Bredd x Djup: 450 x 400 x 600 mm  
• Driftström: 5,7 A  
• Startström: 22 A  
• Försäkring: 8 A trög  
• Effektförbrukning L35L50: 1200 W  
• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim  
• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C  
• Arbetstemperatur: 20–55 °C  
• Ljudnivå: 62 dB(A)  
• Vikt: 52 kg  
**TC 28**• ETE28002207000• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2700 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2300 W• Höjd x Bredd x Djup: 480 x 450 x 800 mm• Driftström: 7 A• Startström: 38 A• Försäkring: 12 A trög• Effektförbrukning L35L50: 1580 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–55 °C• Ljudnivå: 77 dB (A)• Vikt: 75 kg***TC 41***  
• ETE41002207000  
• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz  
• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 3800 W  
• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2700 W  
• Höjd x Bredd x Djup: 480 x 450 x 800 mm  
• Driftström: 9 A  
• Startström: 38 A  
• Försäkring: 16 A trög  
• Effektförbrukning L35L50: 2000 W  
• Maximalt luftflöde hos fläktar: 1450 m3/tim  
• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C  
• Arbetstemperatur: 20–55 °C  
• Ljudnivå: 77 dB(A)  
• Vikt: 77 kg

**SIDOMONTERADE KYLENHETER**

**SC 14**• EVE14A32207000+ACAFR14SL• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 1400 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1170 W• Höjd x Bredd x Djup: 1665 x 454 x 197 mm• Driftström: 3,6 A• Startström: 20,5 A• Försäkring: 8 A trög• Effektförbrukning L35L50: 710 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 575 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–55 °C• Ljudnivå: 57 dB(A)• Vikt: 51 kg***SC 20***  
• EVE20A32207000+ACAFR14SL  
• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz  
• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2000 W  
• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1650 W  
• Höjd x Bredd x Djup: 1665 x 454 x 197 mm  
• Driftström: 6,1 A  
• Startström: 24 A  
• Försäkring: 10 A trög  
• Effektförbrukning L35L50: 1300 W  
• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim  
• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C  
• Arbetstemperatur: 20–55 °C  
• Ljudnivå: 65 dB(A)  
• Vikt: 55 kg  
**SC 30**• EVE30A32207000+ACAFR30SL• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 3000 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2300 W• Höjd x Bredd x Djup: 1665 x 496 x 237 mm• Driftström: 8,5 A• Startström: 45 A• Försäkring: 12 A trög• Effektförbrukning L35L50: 1430 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–60 °C• Ljudnivå: 65 dB(A)• Vikt: 67 kg