**TAKMONTERADE KYLENHETER**

**TC 14**• ETE14002207000• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 1400 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1170 W• Höjd x Bredd x Djup: 450 x 400 x 600 mm• Driftström: 5,2 A• Startström: 17 A• Försäkring: 8 A trög• Effektförbrukning L35L50: 950 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 575 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–55 °C• Ljudnivå: 58 dB(A)• Vikt: 48 kg***TC 20***
• ETE20002207000
• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz
• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2000 W
• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1700 W
• Höjd x Bredd x Djup: 450 x 400 x 600 mm
• Driftström: 5,7 A
• Startström: 22 A
• Försäkring: 8 A trög
• Effektförbrukning L35L50: 1200 W
• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim
• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C
• Arbetstemperatur: 20–55 °C
• Ljudnivå: 62 dB(A)
• Vikt: 52 kg
**TC 28**• ETE28002207000• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2700 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2300 W• Höjd x Bredd x Djup: 480 x 450 x 800 mm• Driftström: 7 A• Startström: 38 A• Försäkring: 12 A trög• Effektförbrukning L35L50: 1580 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–55 °C• Ljudnivå: 77 dB (A)• Vikt: 75 kg***TC 41***
• ETE41002207000
• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz
• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 3800 W
• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2700 W
• Höjd x Bredd x Djup: 480 x 450 x 800 mm
• Driftström: 9 A
• Startström: 38 A
• Försäkring: 16 A trög
• Effektförbrukning L35L50: 2000 W
• Maximalt luftflöde hos fläktar: 1450 m3/tim
• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C
• Arbetstemperatur: 20–55 °C
• Ljudnivå: 77 dB(A)
• Vikt: 77 kg

**SIDOMONTERADE KYLENHETER**

**SC 14**• EVE14A32207000+ACAFR14SL• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 1400 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1170 W• Höjd x Bredd x Djup: 1665 x 454 x 197 mm• Driftström: 3,6 A• Startström: 20,5 A• Försäkring: 8 A trög• Effektförbrukning L35L50: 710 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 575 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–55 °C• Ljudnivå: 57 dB(A)• Vikt: 51 kg***SC 20***
• EVE20A32207000+ACAFR14SL
• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz
• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2000 W
• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1650 W
• Höjd x Bredd x Djup: 1665 x 454 x 197 mm
• Driftström: 6,1 A
• Startström: 24 A
• Försäkring: 10 A trög
• Effektförbrukning L35L50: 1300 W
• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim
• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C
• Arbetstemperatur: 20–55 °C
• Ljudnivå: 65 dB(A)
• Vikt: 55 kg
**SC 30**• EVE30A32207000+ACAFR30SL• Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz• Kyleffekt L35L35 DIN3168: 3000 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2300 W• Höjd x Bredd x Djup: 1665 x 496 x 237 mm• Driftström: 8,5 A• Startström: 45 A• Försäkring: 12 A trög• Effektförbrukning L35L50: 1430 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25–45 °C• Arbetstemperatur: 20–60 °C• Ljudnivå: 65 dB(A)• Vikt: 67 kg